|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DTC - код | мигающий код | все права принадлежат АВТОСТАМО |
|  |  |  |
| P0016 | 16 | несогласованность сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов. |
| P0045 | 33 |  |
| P0079 | 38 |  |
| P0080 | 38 |  |
| P0087 | 225 | превышения давления в топливораспределительной магистрали |
| P0088 | 118 | превышения давления в топливораспределительной магистрали |
| P0089 | 151 | превышения давления в топливораспределительной магистрали |
| P0091 | 247 | неисправность датчика регулировки топлива или цепи датчика |
| P0092 | 247 | неисправность датчика регулировки топлива или цепи датчика |
| P0093 | 227 | низкое давление в топливораспределительной магистрали |
| P0101 | 92 | напряжение датчика массового расхода воздуха не соответствует расчетному значению |
| P0102 | 91 | напряжение датчика массового расхода воздуха вне диапазона |
| P0103 | 91 | напряжение датчика массового расхода воздуха вне диапазона |
| P0107 | 32 | напряжение датчика массового расхода воздуха не соответствует расчетному значению |
| P0108 | 32 | напряжение датчика массового расхода воздуха не соответствует расчетному значению |
| P0112 | 22 |  |
| P0113 | 22 |  |
| P0116 | 23 | Датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен |
| P0117 | 23 | Датчик температуры охлаждающей жидкости вне диапазона |
| P0118 | 23 | Датчик температуры охлаждающей жидкости вне диапазона |
| P0122 | 43 |  |
| P0123 | 43 |  |
| P0182 | 211 | Датчик температуры топлива вне диапазона |
| P0183 | 211 | Датчик температуры топлива вне диапазона |
| P0192 | 245 | Датчик давления топлива вне диапазона |
| P0193 | 245 | Датчик давления топлива вне диапазона |
| P0201 | 271 | неисправность цепи форсунки 1 |
| P0202 | 271 | неисправность цепи форсунки 2 |
| P0203 | 271 | неисправность цепи форсунки 3 |
| P0204 | 271 | неисправность цепи форсунки 4 |
| P0217 | 542 | превышение температуры двигателя |
| P0219 | 543 | превышение числа оборотов вращения ДВС |
| P0234 | 42 | превышение давления наддува |
| P0299 | 65 | низкое давление наддува |
| P0335 | 15 | отсутствует сигнал датчика положения коленчатого вала |
| P0336 | 15 | неисправность датчика коленчатого вала или неисправность маховика |
| P0340 | 14 | отсутствует сигнал датчика распределительного вала |
| P0341 | 14 | неисправность датчика распределительного вала или распредвала |
| P0380 | 66 | цепь свечей накала вне диапазона |
| P0381 | 66 | цепь управления контрольной лампы свечей накала вне диапазона |
| P0401 | 93 |  |
| P0404 | 45 |  |
| P0409 | 44 |  |
| P0426 | 143 |  |
| P0427 | 48 |  |
| P0428 | 48 |  |
| P042B | 145 |  |
| P042C | 49 |  |
| P042D | 49 |  |
| P0477 | 46 | цепь реле горного тормоза вне диапазона |
| P0478 | 46 | цепь реле горного тормоза вне диапазона |
| P0500 | 25 | неисправность датчика скорости (NQR-серия), неисправность ABS (NPR-серия) |
| P0502 | 25 | цепь вне диапазона датчика скорости (NQR-серия), неисправность ABS (NPR-серия) |
| P0503 | 25 | цепь вне диапазона датчика скорости (NQR-серия), неисправность ABS (NPR-серия) |
| P0560 | 155 |  |
| P0563 | 35 | превышение напряжения бортовой цепи |
| P0601 | 53 | неисправность БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВС |
| P0602 | 154 | неверные данные в БУ ДВС |
| P0604 | 153 | неисправность БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВС |
| P0606 | 51 | неисправность БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВС |
| P060B | 36 | неисправность БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВС |
| P0633 | 176 | неверные данные в БУ ДВС |
| P0638 | 61 |  |
| P0641 | 55 |  |
| P0650 | 77 | неиспраность цепи контрольной лампы ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ |
| P0651 | 56 |  |
| P0685 | 416 | неиспрваность реле ЕСМ |
| P0687 | 416 | неиспрваность реле ЕСМ |
| P0697 | 57 |  |
| P1093 | 227 | низкое давление в топливной магистрали |
| P1261 | 34 | обрыв цепи 1  форсунок (1 и 4 цилиндры) |
| P1262 | 34 | обрыв цепи 2  форсунок (2 и 3 цилиндры) |
| P1404 | 45 |  |
| P1455 | 132 |  |
| P1471 | 149 |  |
| P161B | 179 |  |
| P1621 | 54 | неверные данные в БУ ДВС |
| P1664 | 76 |  |